WIRELESS 바디팩 (AW-WMT900)

1) 기 능

- 본기기는 925~932 MHz주파수를 사용한 채널로 구성되어 있으며 과입력 에 대한 제어

회로 채택으로 마이크에 큰 입력이 들어가도 음이 찌그러짐이 없으며 견고한 메탈 하우

징 사용으로 충격에 매우 강하며 건전지 잔량을 확인 할 수 있다. 또한 전원버튼을

한번 눌르면 자동으로 MUTE 상태로 되는 기능이 있다.

2) 기 기 특 성

- Frequency Range : 925~932 MHz

- 송신주파수 : 70~17000 MHz

- 사용 배터리 : AA 1.5V × 2

- Spurious Emissions : <-60dB

- 외형(W*H*D) : 62*105*19 mm

- 상기 및 동등 이상품이어야 한다.