WIRELESS SYSTEM (AW-WR9000ZD)

1) 기 능

본기기는 듀얼 수신기로써 925~932MHz 주파수를 사용한 채널로 구성되어 있으며 주파수 자동 동기화 기능으로 최적의 주파수 채널을 자동으로 설정하여 매우 편리하하게 사용할수 있으며 Ture-Diversity 기능으로 최적의 RF수신률 유지를 할수있고 과입력에 대한 제어회로 채택으로 마이크에 큰 입력이 들어가도 음의 찌끄러짐이 없다.

2) 기 기 특 성

- Frequency Range : 925~932MHz

- Modulation : Wideband FM

- Frequency Response : 70Hz ~ 18kHz

- Frequency Stability : ±0.005 %

- Receiving Method : True Diversity

- Sensitivity : >80dB

- S/N Ratio : 105dB

- T H D : <0.5% @1kHz

- 중량 : 2.5kg

- 외형 (W x H x D)mm : 430 x 44 x130

- 상기 및 동등 이상품이어야 한다.