WIRELESS PIN MIC (AW-WT900)

1) 기 능

- 본기기는 925~932 MHz주파수를 사용한 채널로 구성되어 있으며 주파수 자동

동기화 기능으로 최적의 주파수 채널을 자동으로 설정하여 편리하게 사용할 수 있다.

2) 기 기 특 성

- Frequency Range : 70~15000Hz

- 송신주파수 : 925~932 MHz

- 사용 배터리 : AA 1.5V × 2

- Spurious Emissions : <-60dB

- 외형(W*H*D) : 62*105*19 mm

* AW-WT900 또는 동등 이상의 제품이어야 한다.