WIRELESS DISTRIBUTOR (AW-ADS009)

................................................................................................................................

1) 기     능

- 무선마이크 장치를 사용할 경우 거리상에 문제가 생겨 끊김 잡음 등의 상황에서

안테나 연결 시 많은 수량의 안테나를 연결하여 전원을 공급할 때 사용하는

장치입니다. 또한 가벼운 중량으로 편리한 사용이 가능합니다.

2) 기기특성

- 주파수 925~932MHz

- 2CH 리시버 × 4대 연결 사용 가능 분배기

- 4개의 DC12V 입력 단자(후면)

- 8개의 안테나 연결 단자(후면)