WIRELESS ANTENNA (AW-AT009L)

................................................................................................................................

1) 기     능

- 본 기기는 원거리 설치 시 수신 안테나의 효율을 극대화 하여 안전한 무선마이크

장치를 사용 할 수 있도록 하는 장치로서 감쇠기 스위치 내장형 다이 폴 안테나

입니다.

2) 기기특성

RECEPTION FREQUENCY	: 925~932MHz

COMPARATIME GAIN WITH	: +8db

ATTENUATOR	: 0, -10, -20db

V.S.W.R	: LESS THAN 2.6

OUTPUT IMPEDANCE	: 50 Ω

POWER CONSUMPTION	: RANGE 7V-12V

DC9V(WIRELESS.MD900

PHAN TOM POWER)

DEMENTION(WxHxD)	: 160 x 140 x 126 mm

WEIGHT	: 300g