WIRELESS ANTENNA (AW-AT009L)

1) 기 능

본 기기는 원거리 설치 시 수신 안테나의 효율을 극대화 하여 안전한 무선마이크 장치를 사용 할 수 있도록 하는 장치로서 감쇠기 스위치 내장형 다이 폴 안테나 이다.

2) 기 기 특 성

- RECEPTION FREQUENCY	: 928.125~929.875MHz

- COMPARATIME GAIN WITH	: +8db

- ATTENUATOR	: 0, -10, -20db

- V.S.W.R	: LESS THAN 2.6

- OUTPUT IMPEDANCE	: 50 Ω

- POWER CONSUMPTION	: RANGE 7V-12V

DC9V(WIRELESS.MD900

PHAN TOM POWER)

- DEMENTION(WxHxD)	: 160 x 140 x 126 mm

- WEIGHT	: 300g

- 상기 및 동등 이상품이어야 한다.