WIRELESS HAND-MIC (AW-WMH900)

................................................................................................................................

1) 기     능

- 본기기는 925~932 MHz주파수를 사용한 채널로 구성되어 있으며 과입력에 대한 제어

회로 채택으로 마이크에 큰 입력이 들어가도 음이 찌그러짐이 없으며 견고한 메탈 하우

징 사용으로 충격에 매우 강하며 건전지 잔량을 확인 할수 있습니다. 또한 전원버튼을

한번 눌르면 자동으로 MUTE 상태로 되는 기능이 있습니다.

2) 기기특성

- Frequency Range : 70~17000Hz

- 송신주파수 : 925~932 MHz

- 사용거리 : 50~100 M

- 배터리 수명 : 8~20시간

- 사용 배터리 : AA 1.5V × 2

- 외형(mm) : 50∅ * 270(H)