WIRELESS SYSTEM (AW-SK009)

................................................................................................................................

1) 기 능

- 본 기기는 62채널로 구성 주위에 사용하는 채널이나 잡음대역 채널을 자동으로 피해

최적의 주파수 채널을 자동으로 설정하며 송신률(0dB~30dB)이하의 신호는 수신하지

않으므로, 잡음과 외부 기기에서 발생하는 낮은 출력의 주파수로부터의 간섭이

없습니다. 과입력에 대한 제어회로 채택으로 마이크에 큰 입력이 들어가도

음의 찌그러짐이 없고  LED창으로 RF시그널 및 AF시그널 표시가 가능하며

부딪히거나 떨어뜨렸을 때 충격에도 매우 강합니다. 또한 True-Diversity 기능으로

최적의 RF수신 유지와 핸드마이크와  벨트팩에 8단계 건전지 잔량 표시가 가능합니다..

2) 기기특성

- 안전성이 뛰어나고, 편리성을 더 할수 있는 ACT기능 탑재

- LCD디스플레이창(채널,볼륨,주파수,배터리 상태)이 있어 사용자가 직접 장비상태

확인

- SQELCH 기능 내장으로 잡음과 외부 기기에서 발생하는 낮은 출력의 파수로부터의

간섭 없음

- 주파수 925~932MHz

- S/N 105dB

- 주파수특성 70Hz~18kHz

- 수신기 전원 DC12V/300mA

- 수신기 규격(WHD) 215 x 44 x 180mm