DYNAMIC MICROPHONE (AMC-1000)

................................................................................................................................

1) 기  능

- 본 기기는 단일 지향성 다이나믹 마이크로서 네오디뮴 마그네트를 포함하는 카트리지로           설계되어 고출력과 감도를 제공하며 POPFILTER가 내장된 강화 그릴로 파열음을 제거             하였습니다. 또한 보컬용에 적합하며 핸들링 노이즈감소를 위한 내부 쇽 마운트가

장착되어있습니다.

2) 기기특성

Model	AMC-1000
Polar Pattern	Super Cardioid
Frequence Response	70Hz~16KHz
Sensitivity(0dB=1V/1Pa, 1Khz)	-51dB
Output Impedance	700Ω ±30% Balanced
Weight(g)	270