GOOSENECK CONDENSER MIC (AW-G1000)

1) 기 능

본 기기는 단일지향성 고급형 콘덴서 마이크로서 배터리(AAA1.5Vx2)와 팬텀파워 겸용이 가능하여야 한다. 스위치ON/OFF에 따른 라이트 기능이 있어야 하며, MIC에 고휘도 적색램프를 부착하여 동작상태 식별이 가능하여야 한다. 뛰어난 수음력과 하울링 잡음에 강한 설계를 적용하여야 한다.(베이스 포함)

2) 기 기 특 성

- 마이크 유니트            : CONDENSER CARTRIDGE

- 지향특성                 : UNI-DIRECTIONAL

- 주파수특성               : 40Hz~18KHz

- 감도                     : -40dB±2dB

- 임피던스                 : 75Ω, BALANCE

- 출력단자                 : XLR CONNECTOR

- 사용전원                 : 배터리(AAA1.5V 2개) / 팬텀 전원 공용

- 중량                     : 700g

- 외형                     : 115(W)x575(H)x135(D)mm

- 상기 및 동등 이상품이어야 한다.