회의용시스템(AW-500D)

1) 기 능

본 기기는 마이크를 사용하는 중,소 및 대규모 회의진행시 효과적인 회의진행을 할 수 있도록 제작된 장치이며 마이크 동작상태를 육안으로 식별하여 다수인원이 회의 진행 시에도 발언자의 위치를 확인 시선을 집중시켜 회의진행을 현장감 있게 최대의 효과로 청취할 수 잇도록 유도하여 효율적인 회의를 진행할 수 있어야 한다.

2) 기 기 특 성

마이크 상단부 고휘도 적색 램프 사용으로 마이크 사용시 램프가 점등되어 사용자의 육안 식별이 용이함

발언자용 마이크는 ON/OFF 스위치를 구비하고 있음(램프내장 무접점 터치스위치)

단일지향성 콘덴서 마이크 유니트로 감도 및 명료도가 우수함

- 마이크감도	: -63dBV±3dB

- 주파수특성	: 50Hz - 15KHz

- 마이크 타입	: 단일지향성 콘덴서 마이크

- 신호대잡음비	: 60dB이상

- 왜율	: 0.5%이내(1KHz)

- 사용전원	: DC24V±10%

- 외형(WxHxD)mm	: 110x41x110

- 상기 및 동등 이상품이어야 한다.