회의용시스템(AW-500MC)

1) 기 능

본 기기는 마이크를 사용하는 중,소 및 대규모 회의진행시 효과적인 회의진행을 할 수 있도록 제작된 장치이며 마이크 동작상태를 육안으로 식별하여 다수인원이 회의 진행 시에도 발언자의 위치를 확인 시선을 집중시켜 회의진행을 현장감 있게 최대의 효과로 청취할 수 잇도록 유도하여 효율적인 회의를 진행할 수 있어야 한다.

2) 기 기 특 성

마이크 설치 수량에 제한이 없음(기본50개, 보조전원 사용시 500개 이상)

의장용 마이크 사용 수량에 제한이 없음

CONTROL ROOM에서 발언자의 마이크를 OFF할 수 있음

CONTROL ROOM에서 회의내용 모니터가 가능

모든 마이크 스탠드에 전원을 공급 한다.

마이크 사용 모드를 설정한다(ALL/SOLE)

마이크 동작상태를 모니터 할 수 있는 MONITOR SPEAKER가 내장 되어 있다

VU METER 적용으로 출력 LEVEL 감시 및 조정이 가능

- 주파수 특성	: 50Hz - 10kHz

- 왜율	: 0.5%이내

- 신호대잡음비	: 40dB이상

- LINE OUT	: BALANCE CANON 600ohm -30dB VARIABLE

UN-BALANCE 10Kohm 0dB VARIABLE

- 사용전압	: 220V 60Hz AC

- 외형          : 483(W)x88(H)x240(D)mm

- 상기 및 동등 이상품이어야 한다.