회의용 시스템(AW-500MC)

................................................................................................................................

1) 기   능

- 본 기기는 모든 마이크스탠드에 전원을 공급할 수 있으며 마이크 사용모드설정이

가능합니다(ALL/SOLE). 마이크 동작상태를 모니터할 수 있는 MONITOR SPEAKER가

내장되어 있으며 발언자마이크 OFF기능으로 제어가능합니다.

또한 CONTROL OPERTOR용 MIC JACK이 내장되어있어 편리한 사용이 가능합니다.

2) 기기특성

- 주파수 특성	: 50Hz - 10kHz

- 왜율	: 0.5%이내

- 신호대잡음비	: 40dB이상

- LINE OUT	: BALANCE CANON 600ohm -30dB VARIABLE

UN-BALANCE 10Kohm 0dB VARIABLE

- 사용전압	: 220V 60Hz AC

- 외형(WxHxD)mm	: 483x88x240