회의용 시스템(AW-500C)

................................................................................................................................

1) 기   능

- 본 기기는 마이크 상단부 고휘도 적색램프 사용으로 마이크 사용시 램프가 점등되어

사용자의 육안 식별이 용이합니다. 의장용 마이크 사용수량에 제한이 없으며

마이크 ON/OFF스위치는 램프가 내장된 터치 타입으로 기계적 전기적으로 안정되어

있습니다. 발언자용 마이크와는 상관없이 ON/OFF가 가능하며 단일지향성 콘덴서

마이크 유니트로 감도 및 명료도가 우수합니다.

2) 기기특성

- 마이크감도 : -63dBV±3dB

- 주파수특성 : 50Hz - 15KHz

- 마이크 타입 : 단일지향성 콘덴서 마이크

- 신호대잡음비 : 60dB이상

- 왜율 : 0.5%이내(1KHz)

- 사용전원 : DC24V±10%

- 외형(WxHxD)mm	: 110x41x110