파워앰프 (AW-A9.2)

..............................................................................................................................

1) 기     능

- 본기기는 트로이달 트랜스 사용으로 안정적이며 깨끗한 강력한 사운드와 높은

댐핑 팩터로 박력있는 음질과 섬세한 사운드 재생 2대로 설계된 완벽한 회로로

고신뢰성의 전문 스테레오 앰프입니다.

2) 기기특성

- 주파수특성 : 20Hz~20kHz

- Output Power : 8Ω(스테레오)     920W + 920W

4Ω(스테레오)      1500W + 1500W

2Ω(스테레오)       2100W+ 2100W

8Ω(브릿지드모노)       3000W

4Ω(브릿지드모노)       4200W

- Signal to Noise(Input 600 Ohm) : -102dB

- Input Sensitivity : 0.775V/1.0V/1.4V

- Input Impedance : 20KΩ

- THD(20~20KHz 8Ω) : 0.03%

- 댐핑(1kHz,8Ω) : >600

- 보호회로 : Shoet circuit,Thermal,Open circuit,R F Protection Load protected

against DC faults

- 외형(WxHxD)mm : 482x88x441

- 중량 : 25Kg

- 사용전원 : 220VAC/60Hz