POWER AMP(AW-A5.2)

1) 기 능

- 본 기기는 트로이달 트랜스를 사용하여 안정적이며 깨끗하고 강력한 사운드를 구현 한다.

2) 기 기 특 성

- 주파수특성	: 20Hz~20kHz

- Output Power	: 8Ω(스테레오)	520W + 520W

4Ω(스테레오)	750W + 750W

2Ω(스테레오)	950W + 950W

8Ω(브릿지드모노)	1500W

4Ω(브릿지드모노)	1900W

- Signal to Noise(Input 600 Ohm) : -102dB

- Input Sensitivity	: 0.775V/1.0V/1.4V

- Input Impedance	: 20KΩ

- THD(20~20KHz 8Ω)	: 0.03%

- 댐핑(1kHz,8Ω)	: >600

- 보호회로	: Shoet circuit,Thermal,Open circuit,R F Protection

Load protected against DC faults

- 외형(WxHxD)mm	: 482x88x441

- 중량	: 15Kg

- 사용전원	: 220VAC/60Hz

- 상기 및 동등 이상품이어야 한다.