CD/TUNER/USB/MP3 PLAYER (AW-CDTU1)

................................................................................................................................

1) 기   능

- 본 기기는 CD/TUNER/USB/MP3 PLAYER로서 다양한 방법의 음원을 재생하며,

재생 형식은 CD-DA, MP3, WMA를 지원합니다. RANDOM,REPEAT,효과기 등

편리한 기능을 지원하며, AC/DC겸용이 가능하고, ANTI-SHOCK기능과 3빔

방식의 메커니즘과 RS-232 단자를 이용한 PC 인터페이스 기능까지 제공합니다.

2) 기기특성

Model	AW-CDTU1
FREQUENCY RESPONSE	20Hz~20KHz
S/N RATIO	>68dB
THD	<0.3%
재생형식	CD-DA, MP3, WMA
사용전압	AC 100~240V 50Hz, DC 24V
소비전력	12W
중량	3.8Kg
외형	482(W)x44(H)x325(D)mm