CD/TUNER/USB/MP3 PLAYER (AW-CDTU1)

1) 기 능

본 기기는 CD/TUNER/USB/MP3 PLAYER로서 다양한 음원 재생방법-CD/USB/SD

메모리카드를 지원하여야 하며, 재생형식은 CD-DA, MP3, WMA를 지원하여야 한다.    RANDOM, REPEAT, 효과기(EQ)등 편리한 기능을 지원하며, AC/DC겸용이 가능하고,    ANTI-SHOCK(충격방지) 기능과 3빔 방식의 메커니즘과 RS-232 단자를 이용한 PC    인터페이스 기능을 지원해야 한다.

2) 기 기 특 성

(FM)

- TUNER TYPE	: 87.5~108.0MHz

- INTERMEDIATE FREQUENCY	: 10.7MHz

- SENSITIVITY	: 10dBuV@S/N 30dB

(AM)

- TUNER TYPE	: 522~1620MHz

- INTERMEDIATE FREQUENCY	: 450KHz

- SENSITIVITY	: 35dBuV@S/N 20dB

(CD/MP3 PLAYER)

- FREQUENCY RESPONSE	: 20Hz~20KHz

- S/N RATIO	: >68dB

- THD	: <0.3%

- 재생형식	: CD-DA, MP3, WMA

- 사용전압	: AC 100~240V 50Hz, DC 24V

- 소비전력	: 12W

- 중량	: 3.8Kg

- 외형	: 482(W)x44(H)x325(D)mm

- 상기 및 동등 이상품이어야 한다.