AV MATRIX AMP (ADVA-4001)

1) 기 능

- 본 기기는 HDMI/Composite 비디오스위치, 비디오,오디오믹서와 파워드앰프 의 일

체형 장비로 비디오셀렉터지원 3port HDMI 및 2port COMPOSITE 입력포트 , RGB  와 HDM     출력을 제공하며 영상입력 무선송출 및  7“터치컨트롤 패널 옵셥제어가 가능합니다.

2) 기 기 특 성

- 해상도 : 입력 : 480i,576i,1280x720p,1920x1080i@59.94/60

1920x1080p@30,1920x1080p@60

출력 : 1920x1080i@60(1920x1080p@60Hz:Option)

- 입력단자 : Switch : HDMI x 3 / Composite x 2 / 1 x AUDIO LINE (RAC L,R) / 4 x               MIC

Mixer : Mic x 4 / Line Audio L/R x 1

- 출력단자 : HDMI x 1 / RGB x 1 / Speaker x 4 (4Ω기준200W)

- 정격출력 : 200W

- 외형(WxHxD)mm : 430x132x350

- 중량 : 12.2Kg

- 사용전원 : 220VAC50/60Hz

* ADVA-4001 또는 동등 이상의 제품이어야 한다.