LINE ARRAY SPEAKER (AW-205)

1) 기 능

- 본 기기는 소형 LINE ARRAY SYSTEM으로서 스피커를 설계하기에 일반적으로 충분하지

않는 공간에 대한 염려없이 이상적으로 적용할수 있으며 간편한 Rigging 작업이 가능하

며 현대적 감각의 세련된 디자인이며 보다 안정적이게 사용가능하다.

2) 기 기 특 성

- Power	: RMS 200W / MAX 400W

- Speaker Unit	: HF : 1" Throat Dome Tweeter

LF : 5.25" Driver x 2

- SPL(1W/1m)	: 96dB

- Frequency Response	: 85Hz ~ 20KHz

- Impedance	: HF : 16 ohm / LF : 16 ohm

- Crossover Frequency	: Bi-Amp Type Passive

- Crossover Slope	: Bi-Amp Type / Passive Type (Option)

- Input Connector	: NL4MP x2

- Dispersion Angle(H/V)	: 90°/40°

- Dimension(WxHxD)	: 560 x 172.5 x 335

- Weight(kg)	: 14.5 kg

- 상기 및 동등 이상품이어야 한다.