LINE ARRAY SUB WOOFER (CompactLine15S)

................................................................................................................................

1) 기     능

- 본 기기는 풍부한 저음을 보강해 주는 서브우퍼스피커로써 라인어레이 스피커와

함께 사용됩니다. 또한 15인치 우퍼로 설계되었으며 높은 감도와 뛰어난 품질의

사운드를 제공합니다. 실내체육관, 종교시설 등 다양한 장소에서 최적의 효과를

볼 수 있는 스피커이며 현대적 감각의 디자인으로 설계되었습니다.

2) 기기특성

- Power Handling : RMS 450W / PROGRAM 900W

- Speaker Unit :

- HF : None

- LF : 1 x 15" (381mm) Low Driver

- Sensitivity(1W/1m) : 98dB

- Frequency Response : 35Hz ~ 250Hz

- Nominal Impedance : 8 ohm

- Crossover Frequency : None

- Crossover Slope : None

- Input Connector : NL4MP x2

- Dispersion Angle(H/V) : None

- Dimension(WxHxD) : 554 x 467 x 552

- Weight(kg) : 39kg