LINE ARRAY SPEAKER (CompactLine6)

................................................................................................................................

1) 기     능

- 본기기는 조작에 대한 두려움 없이 최고의 사운드를 필요로 하는 곳을 겨냥하여 설

계된 컴팩트한 라인어레이 스피커입니다. 또한 뛰어난 음질성능 외 설치시 간단하고

안전하게 설치할 수있도록 설계되었습니다. 실내체육관, 종교시설 등 다양한 장소에서

최적의 효과를 볼 수 있는 스피커이며 현대적 감각의 디자인으로 설계되었습니다.

2) 기기특성

- Power Handling : RMS 300W / PROGRAM 600W

- Speaker Unit :

- HF : 1 x 1" Throat(34mm) Compression High Driver

- LF : 2 x 6.5" (165.1mm) Mid-Low Driver

- Sensitivity(1W/1m) : 102dB

- Frequency Response : 65Hz ~ 20KHz

- Nominal Impedance : 16 ohm

- Crossover Frequency : 2.0KHz

- Crossover Slope : 6dB/Oct

- Input Connector : NL4MP x2

- Dispersion Angle(H/V) : 100/20°

- Dimension(WxHxD) : 554 x 216 x 435

- Weight(kg) : 18kg