LINE ARRAY SPEAKER (AW-205)

................................................................................................................................

1) 기     능

- 본 기기는 소형 LINE ARRAY SYSTEM으로서 스피커를 설계하기에 일반적으로

충분하지 않는 공간에 대한 염려없이 이상적으로 적용할수 있으며 간편한 Rigging

작업이 가능합니다. 현대적 감각의 세련된 디자인이며 보다 안정적이게 사용가능

합니다.

2) 기기특성

- Power : RMS 200W / MAX 400W

- Speaker Unit :

-HF : 1" Throat Dome Tweeter

- LF : 5.25" Driver x 2

- SPL(1W/1m) : 96dB

- Frequency Response : 85Hz ~ 20KHz

- Impedance : HF : 16 ohm / LF : 16 ohm

- Crossover Frequency : Bi-Amp Type Passive

- Crossover Slope : Bi-Amp Type / Passive Type (Option)

- Input Connector : NL4MP x2

- Dispersion Angle(H/V) : 120°/10°

- Dimension(WxHxD) : 560 x 172.5 x 335

- Weight(kg) : 14.5 kg