LINE ARRAY SUB WOOFER (AW-208S)

................................................................................................................................

1) 기     능

- 본 기기는 LINE ARRAY SUB WOOFER로서 높은 출력에서 풍부한 저음을 보강해

주며 AW-205 라인어레이 스피커와 함께 사용됩니다. 현대적 감각의 디자인과 흠집

에 잘 견디는 특수 페인트 처리를 하였습니다. 고감도 사운드로 인해 보다 좋은

음질로 감상이 가능합니다.

2) 기기특성

- Power : RMS 400W / MAX 800W

- Speaker Unit :

- HF : None

- LF : 8" Driver x 2

- SPL(1W/1m) : 93dB

- Frequency Response : 60Hz ~ 550Hz

- Impedance : 4 ohm

- Crossover Frequency : None

- Crossover Slope : None

- Input Connector : NL4MP x2

- Dispersion Angle(H/V) : None

- Dimension(WxHxD) : 560 x 342 x 526

- Weight(kg) : 30.5 kg