LINE ARRAY SPEAKER (CompactLine6)

1) 기 능

- 본기기는 조작에 대한 두려움 없이 최고의 사운드를 필요로 하는 곳을 겨냥하여 설계된

컴팩트한 라인어레이 스피커이다. 또한 뛰어난 음질성능 외 설치시 간단하고 안전하게

설치할 수있도록 설계되었다. 실내체육관, 종교시설 등 다양한 장소에서 최적의 효과

를 볼 수 있는 스피커이며 현대적 감각의 디자인으로 설계되었다.

2) 기 기 특 성

- Power Handling	: RMS 300W / PROGRAM 600W

- Speaker Unit	: HF : 1 x 1" Throat(34mm) Compression High Driver

LF : 2 x 6.5" (165.1mm) Mid-Low Driver

- Sensitivity(1W/1m)	: 102dB

- Frequency Response	: 65Hz ~ 20KHz

- Nominal Impedance	: 16 ohm

- Crossover Frequency	: 2.0KHz

- Crossover Slope	: 6dB/Oct

- Input Connector	: NL4MP x2

- Dispersion Angle(H/V)	: 100/20°

- Dimension(WxHxD)	: 554 x 216 x 435

- Weight(kg)	: 18kg

- 상기 및 동등 이상품이어야 한다.