LINE ARRAY SUB WOOFER (AW-208S)

1) 기 능

- 본 기기는 LINE ARRAY SUB WOOFER로서 높은 출력에서 풍부한 저음을 보강해 주며

AW-205 라인어레이 스피커와 함께 사용됩니다. 현대적 감각의 디자인과 흠집에 잘 견디

는 특수 페인트 처리를 하였습니다. 또한 고감도 사운드로 인해 보다 좋은 음질로 감상이

가능합니다.

2) 기 기 특 성

- Power	: RMS 400W / MAX 800W

- Speaker Unit	: HF : None

LF : 8" Driver x 2

- SPL(1W/1m)	: 93dB

Frequency Response	: 60Hz ~ 550Hz

- Impedance	: 4 ohm

- Crossover Frequency	: None

- Crossover Slope	: None

- Input Connector	: NL4MP x2

- Dispersion Angle(H/V)	: None

- Dimension(WxHxD)	: 560 x 342 x 526 mm

- Weight(kg)	: 30.5 kg

- 상기 및 동등 이상품이어야 한다.