PORTABLE AMP(PTU-360)

1) 기 능

PTU시리즈는 H클래스 타입 PA앰프로 5개의 마이크 입력과 2개의 Aux 입력을 갖추고 있으며, 5 Zon 스위치를 사용하여 상황에 따라 구역별 선택방송이 가능하다.

차임과 싸이렌, 1번 마이크 오토뮤트 기능까지 갖추고 있으며, 1번과 2번 채널 팬텀 지원 및 튜너내장 usb mp3 플레이어를 내장하고 있어 안내방송과 음악방송이 필요한 일반 매장 및 학교 및 군부대, 병원 등에 설치하여 사용하기에 적합해야한다.

2) 기 기 특 성

- 정격출력	: 360W

- 입력감도/임피던스	: MIC : -60dB / 600Ω

: AUX : -10dB / 10KΩ

- 신호대잡음비(S/N)	: MIC : >50dB

: AUX : >75dB

- 주파수특성(±3dB)	: MIC : 120~10000Hz

: AUX : 80~15000Hz

- T.H.D	: MIC : 1%이하

: AUX : 0.5%이하

-톤 컨트롤	: High(10kHz) : ±12dB

: Mid(1kHz) : ±15dB

: Low(100Hz) : ±12dB

- 외형(W×H×D)mm	: 482×88×350

- 중량(kg)	: 14 Kg

- 사용전원	: 220VAC/60Hz

- 상기 및 동등 이상품이어야 한다.