CEILING SPEAKER (AW-CS5T)

................................................................................................................................

1) 기     능

- 본 기기는 컴팩트한 외관의 저음 및 고음 유닛으로 설계되어있으며 일반적으로

충분하지 않는 공간에서 크기와 중량에 대한 염려없이 사용할수있는 천정형

스피커입니다. 최대 30W로 출력가능하며  6.5인치 2-WAY Coaxial speaker이고

학교 및 공공시설의 방송용도로 강연, 연설, 공연, 각종 문화 시설의

음향전달용으로 사용합니다

2) 기기특성

- Frequency Range : 70Hz ~ 20KHz

- Power (RMS) : Low : 30W(8Ω) / Hi: 30W, 15W, 7.5W(100V)

- Max.SPL : 88dB

- Dimension : 235(W) x 166(D)mm / Driver : 5 1/4"

- Mounting hole :Ø230

- Weight : 2.5Kg