SPEAKER (AW-Z120)

1) 기 능

- 본 기기는 2 WAY 패시브 스피커로 세련된 디자인의 인클로져와 높은 출력이 요구되는 다양

한 설치 환경에 적합하다. 또한 깔끔하고 심플한 디자인으로 설계되었으며 스피커  그릴부분

에 로고를 회전시킬 수 있어 모니터 스피커 또는 WALL 스피커로 사용할 때 매우 유용하다.

시각적 디자인부분을 고려해 설계되었다.

2) 기 기 특 성

- Power Handling	: RMS 400W / PROGRAM 800W

- Speaker Unit	: HF : 1 x 1" Throat(44mm) Compression High Driver

LF : 1 x 12" (304.8mm) Mid-Low Driver

- Sensitivity(1W/1m)	: 100dB

- Frequency Response	: 45Hz ~ 20KHz

- Nominal Impedance	: 8 ohm

- Crossover Frequency	: 1.8KHz

- Crossover Slope	: 12dB/Oct

- Input Connector	: NL4MP x2

- Dispersion Angle(H/V)	: 90/60°

- Dimension(WxHxD)	: 379 x 610 x 335

- Weight(kg)	: 21kg

- 상기 및 동등 이상품이어야 한다.