SPEAKER (AW-S12)

1) 기 능

- 본기기는 통합성과 다양한 적용이 가능한 인클로져 디자인은 전영역을 커버할  수 있으며

견고한 동시에 다이나믹한 사운드를 제공한다. 높은 음압을 재생하면서 동시에 부드러운 고음

과 풍부한 저음의 응답특성을 들려 줄 것 이며, 다양한 라인업을 갖추고 있어 뛰어난 퍼포먼스

를 보장한다.

2) 기 기 특 성

- RMS 파워 : 300W

- MAX 파워 : 600W

- 드라이버 : 12"x1 (V.C 75mm)

1"x1 (V.C 44mm)

- 크로스오버 : 2KHz

- 지향성 : 80°(H)×50°(V)

- 주파수특성 : 65Hz~18KHz

- 임피던스 : 8Ω

- SPL(1W/m) : 98dB

- 입력잭 : 2 x 스피콘

- 외형(WxHxD)mm : 400x570x360

- 중량(Kg) : 21

- 상기 및 동등 이상품이어야 한다.