CINEMA SPEAKER (AW-C10W)

1) 기 능

- 본 기기는 시네마 스피커로서 지향각을 두어 벽에 걸어도 자연스럽게 밑의 방향으로

전달되어지도록 설계 하였습니다. 또한 최상의 소리를 구현할 수 있도록 성능과 신뢰

성을 갖춘 시네마 스피커입니다. 벽부에 걸수 있도록 못걸이 구멍이 있어 설치가

용이합니다.

2) 기 기 특 성

- Power Handling	: RMS 200W / PROGRAM 400W

- Speaker Unit	: HF : 1 x 1" Throat(25mm) Compression High Driver

LF : 1 x 10" (254mm) Mid-Low Driver

- Sensitivity(1W/1m)	: 95dB

- Frequency Response	: 60Hz ~ 20KHz

- Nominal Impedance	: 8 ohm

- Crossover Frequency	: 2.5KHz

- Crossover Slope	: 6dB/Oct

- Input Connector	: NL4MP x2

- Dispersion Angle(H/V)	: 90/60°

- Dimension(WxHxD)	: 370 x 463 x 282

- Weight(kg)	: 12kg

- 상기 및 동등 이상품이어야 한다.