CINEMA SPEAKER (AW-C10B)

................................................................................................................................

1) 기     능

- 본 기기는 시네마 스피커로서 지향각을 두어 벽에 걸어도 자연스럽게 밑의 방향으로

전달되어지도록 설계 하였습니다. 또한 최상의 소리를 구현할 수 있도록 성능과 신뢰

성을 갖춘 시네마 스피커입니다. 벽부에 걸수 있도록 못걸이 구멍이 있어 설치가

용이합니다.

2) 기기특성

- Power Handling : RMS 200W / PROGRAM 400W

- Speaker Unit :

- HF : 1 x 1" Throat(25mm) Compression High Driver

- LF : 1 x 10" (254mm) Mid-Low Driver

- Sensitivity(1W/1m) : 95dB

- Frequency Response : 60Hz ~ 20KHz

- Nominal Impedance : 8 ohm

- Crossover Frequency : 2.5KHz

- Crossover Slope : 6dB/Oct

- Input Connector : NL4MP x2

- Dispersion Angle(H/V) : 90/60°

- Dimension(WxHxD) : 370 x 463 x 282

- Weight(kg) : 12kg