SPEAKER (AW-Z110)

................................................................................................................................

1) 기     능

- 본 기기는 2 WAY 패시브 스피커로 세련된 디자인의 인클로져와 높은 출력이 요구되는

다양한 설치 환경에 적합니다. 또한 깔끔하고 심플한 디자인으로 설계되었으며 스피커

그릴부분에 로고를 회전시킬 수 있어 모니터 스피커또는 WALL 스피커로 사용할 때

매우 유용합니다. 시각적 디자인부분을 고려해 설계되었습니다.

2) 기기특성

- Power Handling : RMS 300W / PROGRAM 600W

- Speaker Unit :

- HF : 1 x 1" Throat(34mm) Compression High Driver

- LF : 1 x 10" (254mm) Mid-Low Driver

- Sensitivity(1W/1m) : 98dB

- Frequency Response : 50Hz ~ 20KHz

- Nominal Impedance : 8 ohm

- Crossover Frequency : 2.5KHz

- Crossover Slope : 12dB/Oct

- Input Connector : NL4MP x2

- Dispersion Angle(H/V) : 90/60°

- Dimension(WxHxD) : 320 x 495 x 310

- Weight(kg) : 16kg