WIRELESS PIN MIC (AW-TI009)

1) 기 능

본기기는 바디팩 송신기로 가장 불리한 조건 속에서도 견딜 수 있도록 설계되어 있으며,

사용자의 편리성을 제공해야 한다.

2) 기 기 특 성

- Frequency Range	: 925~932MHz

- 사용 배터리	: AA 1.5V × 2ea

- Spurious Emissions	: <-60dB

- 외형(W*H*D)	: 62*105*19 mm

- 상기 및 동등 이상품이어야 한다.