WIRELESS HAND-MIC (AW-WH9000Z)

1) 기 능

본기기는 925~932 MHz주파수를 사용한 채널로 구성되어 있으며 주파수 자동동기화 기능으로 최적의 주파수 채널을 자동으로 설정하여 편리하게 사용할 수 있다.

2) 기 기 특 성

- Frequency Range : 925~932 MHz

- 송신주파수 : 70~16kHz

- 사용거리 : 50~100 M

- 배터리 수명 : 8~20시간

- 사용 배터리 : AA 1.5V × 2

- 외형(mm) : 50∅ * 270(H)

- 상기 및 동등 이상품이어야 한다.