WIRELESS SYSTEM (AW-WR9000Z)

................................................................................................................................

1) 기     능

- 본기기는 925~932MHz 주파수를 사용한 채널로 구성되어 있으며 주파수 자동

동기화 기능으로 최적의 주파수 채널을 자동으로 설정하여 편리하게 사용할 수 있

습니다.

2) 기기특성

- Frequency Range : 925~932MHz

- Modulation : Wideband FM

- Frequency Response : 70Hz ~ 18kHz

- Frequency Stability : ±0.005 %

- Receiving Method : True Diversity

- Sensitivity : >80dB

- S/N Ratio : 105dB

- T H D : <0.5% @1kHz

- 중량 : 800g

- 외형 (W x H x D)mm : 210 x 44 x130