WIRELESS SYSTEM (AW-SK009)

1) 기 능

본기기는 ACT기능으로 최적의 주파수 설정이 가능하며 TRUE-DIVERSITY 기능으로

장거리 통화 품질이 우수한 무선 시스템이다.

2) 기 기 특 성

- 안전성이 뛰어나고, 편리성을 더 할수 있는 ACT기능 탑재

- LCD디스플레이창(채널,볼륨,주파수,배터리 상태)이 있어 사용자가 직접 장비상태 확인

- SQELCH 기능 내장으로 잡음과 외부 기기에서 발생하는 낮은 출력의 파수로부터의 간섭    없음

- 주파수	: 925~932MHz

- S/N	: 105dB

- 주파수특성	: 70Hz~18kHz

- 수신기 전원	: DC12V/300mA

- 수신기 규격(WxHxD)	: 215 x 44 x 180mm

- 상기 및 동등 이상품이어야 한다.