WIRELESS HAND-MIC (AW-WH9000Z)

................................................................................................................................

1) 기     능

- 본기기는 925~932 MHz주파수를 사용한 채널로 구성되어 있으며 주파수 자동

동기화 기능으로 최적의 주파수 채널을 자동으로 설정하여 매우 편리하게 사용할수 있

습니다.또한 방송, 강연, 세미나, 각종 이벤트, 연극, 라이브 공연 등 폭넓은 용도에

적합합니다.

2) 기기특성

- Frequency Range : 70~16kHz

- 송신주파수 : 925~932 MHz

- 사용거리 : 50~100 M

- 배터리 수명 : 8~20시간

- 사용 배터리 : AA 1.5V × 2

- 외형(mm) : 50∅ * 270(H)