WIRELESS SYSTEM (AW-AT009)

1) 기 능

본 기기는 원거리 설치 시 수신 안테나의 효율을 극대화 하여 안전한 무선마이크 장치를 사용

할 수 있도록 하는 장치로서 감쇠기 스위치 내장형 다이 폴 안테나 이다.

2) 기 기 특 성

- 수신주파수	: 925-932MHz

- 안테나	: 12dB

- 출력임피던스	: 50옴

- 사용전원	: DC 12V

- 외형규격(W*H*D)	: 205*50*170

- 상기 및 동등 이상품이어야 한다.