DYNAMIC MICROPOHNE (AMC-1000)

1) 기 능

본 기기는 보컬용 다이나믹 마이크로서 부드러운 음색과 확장된 주파수 응답을

가지고 있는 기기이다.

2) 기 기 특 성

- Polar Pattern	: Super Cardioid

- Frequence Response	: 70Hz~16KHz

- Sensitivity(0dB=1V/1Pa, 1Khz) : -51dB

- Output Impedance	: 700Ω ±30% Balanced

- Weight(g)	: 270

- 상기 및 동등 이상품이어야 한다.