GOOSENECK CONDENSER MIC (AW-G1000)

................................................................................................................................

1) 기   능

- 본 기기는 단일지향성 고급형 콘덴서 마이크로써 배터리(AAA1.5V x 2)와 팬텀파워

겸용이 가능하고 스위치 ON/OFF에 따른 라이트 기능이 있으며, MIC에

고휘도 적색램프를 부착하여 동작상태 식별이 가능합니다. 또한 뛰어난 수음력과

하울링 잡음에 강한 설계를 적용하였습니다.

2) 기기특성

- 마이크 유니트     : CONDENSER CARTRIDGE

- 지향특성          : UNI-DIRECTIONAL

- 주파수특성        : 40Hz~18KHz

- 감도              : -40dB±2dB

- 임피던스          : 75Ω, BALANCE

- 출력단자          : XLR CONNECTOR

- 사용전원          : 배터리(AAA1.5V 2개) / 팬텀 전원 공용

- 중량              : 700g

- 외형              : 115(W)x575(H)x135(D)mm