MICROPHONE (AMC-2000)

1) 기 능

본 기기는 보컬용 다이나믹 마이크로서 부드러운 음색과 확장된 주파수 응답을 가지고 있는 기기이다.

2) 기 기 특 성

- Polar Pattern	: Cardioid

- Frequence Response	: 70Hz~16KHz

- Sensitivity	: -55dB±3dB(1dB=1V/Paat 1kHz)

- Output Impedance	: 250Ω±20%

- Weight(g)	: 250

- 상기 및 동등 이상품이어야 한다.