AV MATRIX AMP (ADVA-4001)

..............................................................................................................................

1) 기     능

- 본 기기는 HDMI/Composite 비디오스위치, 비디오,오디오믹서와 파워드앰프

의 일체형 장비로 비디오셀렉터지원 3port HDMI 및 2port COMPOSITE 입력

포트 , RGB와 HDMI 출력을 제공하며 영상입력 무선송출 및  7“터치컨트롤 패

널 옵셥제어가 가능합니다.

2) 기기특성

해상도

-입력 : 480i,576i,1280x720p,1920x1080i@59.94/60

1920x1080p@30,1920x1080p@60

-출력 : 1920x1080i@60(1920x1080p@60Hz:Option)

입력

- Switch : HDMI x 3 / Composite x 2 / 1 x AUDIO LINE (RAC L,R) / 4 x MIC

- Mixer : Mic x 4 / Line Audio L/R x 1

출력

- HDMI x 1 / RGB x 1 / Speaker x 4 (4Ω기준200W)

- 정격출력 : 200W

- 외형(WxHxD)mm : 430x132x350

- 중량 : 12.2Kg

- 사용전원 : 220VAC50/60Hz