LINE ARRAY FLYING BAR (CompactLine-FRAME)

................................................................................................................................

1) 기     능

- 본 기기는 라인어레이 용 스피커를 건축물 천정이나 또는 벽면에 어레이방식으로

설치 시 사용하는 브라켓으로 메인스피커와 서브우퍼스피커를 동일 선상에 두 종류

의 스피커를 연결하는 용도로 사용합니다.

2) 기기특성

- 용도 : 라인어레이 스피커 연결 장치

- 재질 : STEEL

- 형태 : 정사각형 구조

- 허용하중 : 1,000Kg

- 중량 : 14Kg

- 크기 : 554(W)*75(H)*552(D)mm