LINE ARRAY SUB WOOFER (AW-215S)

1) 기 능

- 본 기기는 LINE ARRAY SUB WOOFER로서 높은 출력에서 풍부한 저음을 보강해 주며

AW-205 라인어레이 스피커와 함께 사용됩니다. 현대적 감각의 디자인과 흠집에 잘 견디

는 특수 페인트 처리를 하였습니다. 또한 고감도 사운드로 인해 보다 좋은 음질로 감상이

가능합니다.

2) 기 기 특 성

- Power : RMS 400W / MAX 800W

- Speaker Unit :

- HF : None

- LF : 15" Driver x 1

- SPL(1W/1m) : 93dB

- Frequency Response : 50Hz ~ 500Hz

- Impedance : 8 ohm

- Crossover Frequency : None

- Crossover Slope : None

- Input Connector : NL4MP x2

- Dispersion Angle(H/V) : None

- Dimension(WxHxD) : 560 x 467 x 526

- Weight(kg) : 36 kg

- 상기 및 동등 이상품이어야 한다.