LINE ARRAY FLYING BAR (AW-208-FRAME)

1) 기 능

본 기기는 라인어레이 용 스피커를 건축물 천정이나 또는 벽면에 어레이방식으로 설치 시 사용하는 브라켓으로 메인스피커와 서브우퍼스피커를 동일 선상에 두 종류의 스피커를 연결하는 용도로 사용한다.

2) 기 기 특 성

- 용도	: 라인어레이 스피커 연결 장치

- 재질	: STEEL

- 형태	: 정사각형 구조

- 허용하중	: 600Kg

- 중량	: 8Kg

- 크기	: 620(W)*30(H)*574(D)mm

- 상기 및 동등 이상품이어야 한다.