LINE ARRAY SUB WOOFER (CompactLine15S)

1) 기 능

- 본 기기는 풍부한 저음을 보강해 주는 서브우퍼스피커로써 라인어레이 스피커와

함께 사용됩니다. 또한 15인치 우퍼로 설계되었으며 높은 감도와 뛰어난 품질의

사운드를 제공합니다. 실내체육관, 종교시설 등 다양한 장소에서 최적의 효과를

볼 수 있는 스피커이며 현대적 감각의 디자인으로 설계되었습니다.

2) 기 기 특 성

- Power Handling	: RMS 450W / PROGRAM 900W

- Speaker Unit	: HF : None

LF : 1 x 15" (381mm) Low Driver

- Sensitivity(1W/1m)	: 98dB

- Frequency Response	: 35Hz ~ 250Hz

- Nominal Impedance	: 8 ohm

- Crossover Frequency	: None

- Crossover Slope	: None

- Input Connector	: NL4MP x2

- Dispersion Angle(H/V)	: None

- Dimension(WxHxD)	: 554 x 467 x 552

- Weight(kg)	: 39kg

- 상기 및 동등 이상품이어야 한다.