SPEAKER (AW-F60WHT)

................................................................................................................................

1) 기     능

- 본 기기는 작고 경제적인 크기로 설계되어 있고 전용 브라켓을 사용하여 쉽게 장착할 수 있으며, 5”PP cone 우퍼를 사용하여 저음뿐 아니라 중고음도 부드럽게 청취할 수 있습니다. 또한 스피커의 후면에 있는 스위치로 스피커의 임피던스를 HI 임피던스

혹은 LOW 임피던스 8Ω으로 선택할 수 있습니다.

2) 기기특성

- SYSTEM TYPE : 2WAY 20mm Fabric dome + 5" PP cone

- 출력 : RMS 60W

- 주파수 범위 : 40Hz ~ 20KHz

- 음압 (1M/1W) : 90dB

- 임피던스 : 8Ω / 500Ω / 1KΩ / 2KΩ

- 외형 : 185(W) x 290(H) x 185(D)mm

- 중량 : 3.5Kg

- 색상 : WHITE