SPEAKER (AW-F60WHT)

1) 기 능

- 본 스피커는 작고 경제적인 크기로 설계되어 있고 전용 브라켓을 사용하여 쉽게 장착할 수 있어야 한다. 5”PP cone 우퍼를 사용하여 저음뿐 아니라 중고음도 부드럽게 청취할 수 있다. 스피커의 후면에 있는 스위치로 스피커의 임피던스를 HI 임피던스 혹은 LOW 임피던스 8Ω으로 선택할 수 있다.

2) 기 기 특 성

- SYSTEM TYPE : 2WAY 20mm Fabric dome + 5" PP cone

- 출력 : RMS 60W

- 주파수 범위 : 40Hz ~ 20KHz

- 음압 (1M/1W) : 90dB

- 임피던스 : 8Ω / 500Ω / 1KΩ / 2KΩ

- 외형 : 185(W) x 290(H) x 185(D)mm

- 중량 : 3.5Kg

- 색상 : WHITE

- 상기 및 동등 이상품이어야 한다.