SPEAKER (AW-S180)

1) 기 능

본 기기는 2-WAY 스피커시스템으로 일반적인 RMS 파워의 음질과 비교, 더욱더 강력한 사운드를 구현 하는 스피커이다. 또한 컴팩트한 사이즈의 엔클로저 대비, 높은 파워와 풍부한 음량을 제공 할 수 있는 스피커이다.

2) 기 기 특 성

- Power	: RMS 180W

- Speaker Unit	: HF : 1" Throat Compression Driver

LF : 8" Driver

- SPL(1W/1m)	: 95dB

- Frequency Response	: 55Hz ~ 20KHz

- Impedance	: 8 ohm

- Crossover Frequency	: 2.5KHz

- Crossover Slope	: 12dB/Oct

- Input Connector	: NL4MP x2

- Dispersion Angle(H/V)	: 90/60°

- Dimension(WxHxD)	: 244 x 453 x 250

- Weight	: 10kg

- 상기 및 동등 이상품이어야 한다.